**1.pielikums**

*BVPV2016/3*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. 120 m3  malkas piegāde:
   1. Koku suga: alksnis, bērzs;
   2. Kokiem jābūt zāģētiem ne agrāk kā pirms 9 mēnešiem, bez trunējuma pazīmēm.

1.3. Malkas garums 3 m;

1.4. Malkas diametrs no 10 – 20 cm

1. Minimālais malkas piegādes daudzums vienā reizē 20 m3.